Kalte Brandstelle

Maßnahmen

Wenn nicht durch die Polizei gesperrt sind erste Maßnahmen zu treffen

Brandstelle frühestens nach 1 Stunde betreten

Verschleppung der Verschmutzung und Staubentwicklung vermeiden

Schuhe auf nassen Tüchern abtreten

weitere Hinweise

Nach dem Brand sind angekohlte und verrußte Einrichtungsgegenstände, Wandbekleidungen, Geräte, Leitungen, Brandschutt usw. vorhanden.

Rauchniederschlag und Brandrückstände im gesamten Gebäude

Schadstoffe: giftig und ätzend

Die Reinigung und Sanierung des Gebäudes erfolgt mit Einmalanzügen inkl. Kapuze

Schutzhandschuhe aus Leder-Textilkombination für Trockenarbeiten und Gummihandschuhe für Nassarbeiten verwenden

Während der Arbeiten NICHT essen, trinken oder rauchen

Die Entsorgung erfolgt getrennt nach Metallen, Holz, Papier, Schutt, Elektrogeräte und Sonderabfälle (Farben, Lösungsmittel, Batterien)

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16