Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken

Maßnahmen

Ermittlung: Welche Wassermenge pro Minute wird an der Einsatzstelle benötigt?

Entscheidung:

Pendelverkehr mit (T)LF oder

Aufbau einer Schlauchleitung

Voraussetzungen für die Einrichtung eines Pendelverkehrs geringer Löschwasserbedarf - mehr als 800 l/min meist nicht praktikabel Anzahl erforderlicher (Tank-) Löschfahrzeuge ist verfügbar Gründe und Vorteile für Pendelverkehr Große Distanzen zwischen Löschwasserentnahmestelle und Brandstelle (BSt) voraussichtlich nur kurze Einsatzzeit (wenn ein Löschen des Brandes wahrscheinlich ist bevor eine Schlauchstrecke aufgebaut wäre) Als Übergangslösung bis Schlauchleitung aufgebaut ist sofortige Verfügbarkeit von Löschwasser an der Brandstelle notwendig Bei mehreren kleineren, voneinander getrennten Brandstellen Unabhängig von Gelände und Topographie (Straßen vorhanden vorausgesetzt) schneller Auf- und Abbau kaum Behinderung für / durch Straßenverkehr (gegenüber lange Schlauchleitung) Nachteile Pendelverkehr ggf. große Anzahl von (Tank-) Löschfahrzeugen notwendig ggf. keine kontinuierliche Wasserabgabe möglich bei schlechten Straßen und Engstellen ineffizient

Voraussetzungen für den Aufbau einer Schlauchleitung ausreichende Anzahl von Schläuchen, Verstärkerpumpen und Personal für Aufbau ist verfügbar Gründe und Vorteile für Schlauchleitung kontinuierliche Wasserabgabe und gleichmäßiger Wasserdruck erforderlich Versorgung großer Wassermengen über lange Zeiträume möglich Unabhängig von Fahrwegen, auch durch unwegsames Gelände verlegbar Nach dem Aufbau geringerer Personalbedarf Nachteile Schlauchleitung Personal- und Materialintensiv (Schläuche, Verstärkerpumpen, Geräte) Aufwendiger Auf- und Abbau (zeitintensiv) Störanfällig (Druckverluste, Leckagen) Bei sehr langen Strecken hoher logistischer Aufwand (Pumpen, Kommunikation)

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Merkblatt Wasserförderung über lange Schlauchstrecken, Staatliche Feuerwehrschule Würzburg

Powerpoint-Präsentation „Wasserförderung über lange Wegstrecke“ von Markus Schmidt, BF Leverkusen (abgerufen am 05.02.2013, online nicht mehr verfügbar)

Stichwörter

Wasserförderung, Löschwasser, Pumpenstrecke

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16