Gebäudebrand

zu treffende Maßnahmen

Erkundung

bei BMA-Meldung ggf. Stichwort in Brand ändern lassen

Ermittlung des Brandgeschoßes ggf. über BMA/Hausmeister/Pförtner/Mitarbeiter etc.

Außen- und Innenerkundung –> Wohnungen, Technikraum, Keller

Brandausbreitung über Fassade beachten

Sicherheitstreppenraum vorhanden?

Aufzüge kontrollieren und stillsetzen, Feuerwehraufzug vorhanden?

Ausfall der Haustechnik prüfen

Steigleitung / Wandhydranten vorhanden? nass/trocken – Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten

Überblick über die örtlichen Gegebenheiten durch Begehen eines anderen Regelgeschosses verschaffen

Feuerwehr-/Objektpläne nutzen falls vorhanden

ggf. MANV bei vielen Betroffenen

Brandbekämpfungsmaßnahmen

Geschosse kontrollieren, kontrollierte Räume kennzeichnen lassen (daneben, darüber, darunter)

Räumung/Evakuierung prüfen

Fluchtwege aus Gebäude, insbesondere aus Bereich über dem Brandgeschoss sicherstellen

Rauchausbreitung verhindern in/über:

Treppenraumtüren/Rettungswege

Installations-/Lüftungsschächte

Müllabwurfschächte
→ Treppenraum durch Lüfter entrauchen und rauchfrei halten, RWA/RDA aktivieren

Einsatz der Wärmebildkamera hilfreich?

weitere einsatztaktische Maßnahmen

Bereitstellungsraum festlegen

Funkverbindung im Gebäude beachten; evtl. Probleme wegen Größe des Gebäudes

Fahrzeugaufstellung und Gebäudezugang möglichst außerhalb des Trümmerschattens (Gebäudeteile, Glasscherben, springende Personen,…)

Anfahrt; Aufstellfläche für Drehleiter

Trümmerschatten absperren/Absichern

Sicherheitstrupps einteilen

Atemschutzüberwachung sicherstellen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Energieversorgung – Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung

Elektrische Betriebsräume können i.d.R. auch von außen freigeschaltet werden

bei Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerken, usw. kann Spannung aus zwei Richtungen am Hausanschlusskasten anliegen

vor allem in Großstädten können sich im Keller 10kV auf 1kV-Trafostationen befinden (diese sind i.d.R. dann aber auch als solche gekennzeichnet)

Einsatzstelle (Kalte Brandstelle) übergeben

ggf. Notunterkünfte/Aufenthaltsmöglichkeiten für Betroffene organisieren

Einsatzabschluss

ggf. Eigentumssicherung

ggf. Information des Besitzers

ggf. Information an vorbeugenden Brandschutz

Übergabe der E-Stelle

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch Feuerwehr Kaiserslautern

ETS FW-Hamburg

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16