Tiefgaragenbrand

zu treffende Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!

Lage erkunden:

Wandhydranten

Zugänge

Brandschutztore

RWA

Verbindungen zu Wohneinheiten

Absuchen der Tiefgarage

massiver Personaleinsatz unter PA

alle Zugänge nutzen (Treppenräume, Rampen, etc.)

Brandschutztore schließen und geschlossen halten

alle Parkdecks kontrollieren

Rauchausbreitung verhindern

RWA auslösen (Rauchabzug oft maschinell)

Treppenräume entrauchen und rauchfrei halten

Türen zu Treppenräumen und anderen Gebäudeteilen schließen

Lange Angriffswege

Besondere Gefahren

massive Verrauchungen

PKW-Treibstoffe

Stromversorung

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Nachalarmierungen

Atemschutzgeräteträger

ortskundige Person (z.B. Hausmeister, Verwalter)

ggf. übergeordneten Führungsdienst

Atemschutz (GW-AS)

E-Werke

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16