ADR-Kennzeichnung

Folgende Placards (Großzettel) können nach den ADR-Vorschriften angebracht sein (zu detaillierteren Vorgehenshinweisen zu den einzelnen Klassen siehe CBRN-Einsätze / ABC-Einsätze / GSG-Einsätze):

Klasse 1: Explosionsgefährliche Stoffe

Klasse 2: gasförmige Stoffe

Klasse 3: Entzündbare flüssige Stoffe

Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe

Klasse 4.2 Selbstentzündliche Stoffe

Klasse 4.3 Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Klasse 5.1 Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

Klasse 5.2 Organische Peroxide

Klasse 6.1 Giftige Stoffe

Klasse 6.2: Ansteckungsgefährliche Stoffe / B-Einsatz

Klasse 7: Radioaktive Stoffe

Klasse 8: Ätzende Stoffe

Klasse 9: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

umweltgefährdende Stoffe umweltgefährdende Stoffe

Stoffe, die in erwärmtem Zustand befördert werden Stoffe, die in erwärmtem Zustand befördert werden

gefährliche Güter in begrenzten Mengen gefährliche Güter in begrenzten Mengen

gefährliche Güter in begrenzten Mengen - Luftfracht gefährliche Güter in begrenzten Mengen - Luftfracht

gefährliche Güter in begrenzten Mengen gefährliche Güter in begrenzten Mengen - alte Kennzeichnung gefährliche Güter in begrenzten Mengen - alte Kennzeichnung Diese Kennzeichnungen ist seit der ADR 2011 veraltet. Die Übergangsfrist endete am 01.07.2015.

Kühl- und Konditionierungsmittel Kühl- und Konditionierungsmittel Fahrzeuge und Container, die gefährliche Güter zur Kühlung oder Konditionierung enthalten, müssen an jedem Zugang an einer für Personen, welche das Fahrzeug oder Container öffnen oder betreten, leicht einsehbaren Stelle mit diesem Warnkennzeichen versehen sein. Anstelle des Sterns * wird der Name des eingesetzten Stoffs, gefolgt von dem Ausdruck ALS KÜHLMITTEL bzw. ALS KONDITIONIERUNGSMITTEL, z.B. KOHLENDIOXID, FEST, ALS KÜHLMITTEL

freigestellte Mengen freigestellte Mengen * An dieser Stelle ist die Nummer des ersten oder einzigen ADR-Gefahrzettels anzugeben. ** Sofern nicht bereits an anderer Stelle auf dem Versandstück angegeben, ist an dieser Stelle der Name des Absenders oder des Empfängers anzugeben.

begaste Einheit begaste Einheiten Der Container ist mit einem giftigen Gas gefüllt um Schädlinge usw. fernzuhalten. Verhaltensanweisungen sind im Artikel begaste Container beschrieben.

Quellenangabe

ADR

Bildquelle Placards

Placard Klasse 1.1: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UN_transport_pictogram_-_1_%28asterisks%29.svg, veröffentlicht vom Wikipedia-User Wostr unter Public-Domain-Lizenz

restliche Placards der Klassen 1 bis 9: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html, veröffentlicht von den United Nations unter Public-Domain-Lizenz

Placard „umweltgefährdende Stoffe“: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UN_transport_pictogram_-_pollution.svg, veröffentlicht vom Wikipedia-User Wostr unter Public-Domain-Lizenz

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16