physikalische Grundlagen Strahlenschutz

Für Definitionen der hier verwendeten Begriffe siehe auch das CBRN-Lexikon.

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Strahlungsarten

Alpha-Strahlung

Helium-Kerne (→ Teilchenstrahlung)

Reichweite in Luft ca. 7 bis 10 cm

Abschirmung durch ein Blatt Papier möglich

Bestrahlung von Gewebe:

von außen: relativ ungefährlich, da die oberen (abgestorbenen) Hautschichten die Alpha-Teilchen stoppen

von innen: gefährlich, da die vergleichsweise großen Alpha-Teilchen schwere Schäden im Gewebe anrichten können

Beta-Strahlung

Elektronen (→ Teilchenstrahlung)

Reichweite in Luft ca. 7 bis 10 m

Abschirmung durch 3 bis 4 mm Blech möglich

Gamma-Strahlung

elektromagnetische Wellenstrahlung

Reichweite in Luft theoretisch unbegrenzt

Abschirmung abhängig vom Material (Dichte), siehe Abschnitt Halbwertschicht

Abstandsquadratgesetz

Bei Annäherung an eine punktförmige Strahlenquelle steigt die Dosisleistung im Quadrat (vierfache Dosisleistung bei halbem Abstand).

Die Dosisleistung errechnet sich aus der Formel 1/r²

Eine Berechnung zum Abstandsquadratgesetz ist auf der Seite Strahlenschutzberechnungen zu finden.

Halbwertzeit

Analog zur Aktivität nimmt auch die Dosisleistung nach einer Halbwertzeit (HWZ) um die Hälfte ab.

Faustregel zur Halbwertzeit (Prozent der Anfangsaktivität):

1 HWZ: 50 %

2 HWZ: 25 %

3 HWZ: ca. 10 %

7 HWZ: ca. 1 %

10 HWZ: ca. 0,1 %

Abschirmung

Halbwertschicht

Faustregel zur Halbwertschicht (Prozent der Anfangsdosisleistung):

1 HWS: 50 %

2 HWS: 25 %

3 HWS: ca. 10 %

7 HWS: ca. 1 %

10 HWS: ca. 0,1 %

Die Dicke der Halbwertschicht hängt vom Isotop bzw. der Energie ab. Halbwertschichten gängiger Materialien für Cobalt-60 und Cäsium-137 sind:

Halbwertschichtdicke in cm
Material	Co-60	Cs-137
Luft	10.000 (100 m)	7.500 (75 m)
Wasser	35	30
Beton	14	12
Eisen	3,5	2,8
Blei	1,5	0,8

Zehntelwertschicht

Eine Zehntelwertschicht (ZWS) entspricht in etwa 3 Halbwertschichten.

Faustregel zur Zehntelwertschicht (Prozent der Anfangsdosisleistung):

1 ZWS: 10 %

2 ZWS: 1 %

3 ZWS: 0,1 %

…

Quellenangabe

Ausbildungsunterlagen Lehrgang ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

Lehrunterlage "Grundkurs im Strahlenschutz", Studiengang Security & Safety Engineering (Bachelor), Hochschule Furtwangen

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16