Tierseuchen

Die Zuständigkeit für einen Tierseucheneinsatz liegt bei der Veterinärbehörde. Die Feuerwehr wird hier nur ggf. in Amtshilfe tätig!

zu treffende Maßnahmen

Bis zur genaueren Festlegung bildet das Gelände des verdächtigen Betriebs den Gefahrenbereich

Einsatzabschnitte bilden, Funkkanaltrennung, Bereitstellungsraum einrichten

Festlegung der nötigen Schutzkleidung in Zusammenarbeit mit der Veterinärbehörde

So wenig Personal wie möglich in den Gefahrenbereich! Zugangs- und Ausgangsregelungen beachten.

Nur im Notfall (z.B. Menschenrettung) und nach Erkundung mit Einsatzfahrzeugen in Gefahrenbereich fahren. Dann sofortige Information der Veterinärbehörde!

Fahrzeuge und Geräte bleiben bis zu einer wirksam möglichen Desinfektion im Gefahrenbereich und gelten als kontaminiert

(Not-) Desinfektion einrichten

Abschließende Desinfektionsmaßnahmen (z.B. von Patieten) werden von der zuständigen Behörde festgelegt

strikte Einsatzstellenhygiene (nicht Trinken, Rauchen, Essen, …)

Einsatzkräfte in Zusammenarbeit mit der Veterinärbehörde über Ansteckungsmaßnahmen, Eigenschutzmaßnahmen und die Wichtigkeit der Verhinderung einer Kontaminationsverschleppung aufklären

Einsatzkräfte die in der Tierhaltung arbeiten oder mit gefährdeten (Haus-) Tieren in Kontakt kommen dürfen nicht im Gefahrenbereich eingesetzt werden

Einsatzdokumentation (z.B. eingesetzte Fahrzeuge, informierte Bevölkerung, getroffene Maßnahmen, …)

Pressearbeit erfolgt durch Veterinärbehörde bzw. gemeinsame Einsatzleitung

Verpflegung/Ablösung der Einsatzkräfte planen

besondere Gefahren

Übertragungswege teilweise ungeklärt

je nach Krankheitserreger sehr leichte Kontaminationsverschleppung

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Desinfektionsschleusen für Fahrzeuge

vor der Einfahrt in den betroffenen Bereich:

Fahrzeuge waschen, um spätere Desinfektion zu vereinfachen
Dieses Waschwasser kann nach Rücksprache mit der unteren Wasserbehörde ggf. direkt in die Kanalisation

Personen mit Einwegschutzkleidung ausstatten um spätere Desinfektion zu vereinfachen

wenn nötig, noch im Gefahrenbereich Grobreinigung der Fahrzeuge um Desinfektionsschleuse nicht mehr als nötig zu belasten

Aufbau der Wanne

stabile Teich- oder Deponiefolie, Fixierung durch Sandsäcke.

Durchfahrtsbreite nicht zu schmal festlegen!

Ein- und Ausfahrtsbereich mit Schlauchbrücken realisieren, Folie mit Nägeln oder Schrauben gegen Verrutschen sichern.
Befahren muss ggf. auch mit tiefergelegten Fahrzeugen möglich sein!

Folie vor Beschädigung schützen: vorher Untergrund säubern, Teppiche oder Platten zum Schutz einlegen. Die Einlage muss beständig gegenüber dem Desinfektionsmittel sein!

Fahrzeuge nach Desinfektion ggf. nochmals waschen, um Folgeschäden durch Desinfektionsmittel (ätzende Wirkung) zu verhindern

Dokumentation der desinfizierten Fahrzeuge

Rückbau und Entsorgung von Bauteilen und Desinfektionsflüssigkeit in Absprache mit Veterinäramt und unterer Wasserbehörde

Kontaktdaten/Ansprechpartner

Wenn die zuständige Veterinärbehörde keine Auskünfte geben kann:

Tierseuchen-Task-Forces der Länder

Institut für Epidemiologie des Friedrich-Löffler-Instituts (http://www.fli.bund.de/), dabei insbesondere auch
Tierseuchen-Informations-System

Quellenangabe

Merkblatt Empfehlung für den Feuerwehreinsatz bei Tierseuchen, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V., Altenberge 2012

Stichwörter

Influenza, Neue Grippe, Schweinegrippe, H1N1, Vogelgrippe, Geflügelpest, H5N1

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16