Klasse 6.1 Giftige Stoffe

Maßnahmen

ERI-Cards aller Stoffe der ADR-Klasse 6.1

Atem- und Körperschutz anlegen

Hautkontakt mit freien Stoffen unbedingt vermeiden

Bei Kontakt sofort Dekon-Maßnahmen und ärztliche Untersuchung einleiten

bis zum Vorliegen genauerer Informationen gelten die allgemeinen Gefahrenbereich- und Absperrgrenzen:

Gefahrenbereich: 50 Meter

Absperrbereich: 100 Meter

Ausbreitung verhindern, Stoff auffangen, Leck abdichten

Kanalisation, tiefere Räume und Gewässer sichern

Feststellen der Konzentration des Schadstoffs (z.B. durch Prüfröhrchen)

Achtung: Die Bestimmung des genauen Messwerts ist mit den üblichen Messgeräten der Feuerwehr nicht möglich, Messungen sind nur qualitativ (Stoff vorhanden ja/nein)!

Bei Brandeinwirkung auf Druckbehälter: siehe zusätzliche Maßnahmen unter Brandeinwirkung auf Druckgasbehälter ("Gasflaschen")

ggf. Löschwasserrückhaltung einrichten

Ggf. Experten hinzuziehen (TUIS, Giftnotruf, Gesundheitsamt)

besondere Gefahren

Dämpfe, Stäube und Brandgase haben toxische Wirkung auf den Körper, akut oder Langzeitschäden (z.B. Krebs)

Umwelt-/ Wassergefährdung

Kontamination von Lebensmitteln; strenge Einsatzhygiene

Kontaminationsverschleppung durch kontaminiertes Löschwasser

weitere Hinweise

Vergiftungserscheinungen können u.U. erst nach einiger Zeit auftreten

besondere Stoffe der Klasse 6.1

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16