Klasse 8: Ätzende Stoffe

zu treffende Maßnahmen

ERICards aller Stoffe der ADR-Klasse 8

pH-Wert mittels z.B. Indikatorpapier oder Teststäbchen bestimmen (Akute Verätzungsgefahr bei pH < 2 oder > 12

Nicht neutralisieren

ggf. Löschwasserrückhaltung einrichten

auslaufende Säure/Lauge eindämmen und Entsorgung veranlassen

Kleinere Mengen können verdünnt werden, zur Verdünnung das 100- bis 150-fache an Wasser verwenden. Bei der Verdünnung mit Wasser spritzt die Flüssigkeit umher! Gemisch auffangen und erst nach Rücksprache mit Klärwerk in Kanalisation einleiten.

Gas/Dampfwolke mit Sprühstrahl niederschlagen

Bei Brandeinwirkung auf Druckbehälter: siehe zusätzliche Maßnahmen unter Brandeinwirkung auf Druckgasbehälter ("Gasflaschen")

Bei Kontakt von Personen schnell reagieren: Kleidung entfernen, mit viel Wasser spülen, Person nach Verschlucken nicht zum Erbrechen bringen

Klärwerk verständigen

besondere Gefahren

Zerstörung des Gewebes

Gefährdung der Augen durch Spritzer

Reizung/Schädigung der Lungen durch ätzende Dämpe

Erhitzung/heftige Reaktion (herumspritzen) bei Kontakt mit Wasser

Zerstörung von Metallen/Verpackungen

Störung der Kläranlage bei unverdünntem Eintritt

Umwelt-/ Wassergefährdung

Gefährlichkeit steigt in der Regel mit der Konzentration

Kontaminationsverschleppung durch kontaminiertes Löschwasser

Reaktion/Brandgefahr mit organischen Stoffen

organische Säuren sind brennbar

Bei Laugen Rutschgefahr durch Verseifung

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Stoff kann auch erhitzt transportiert werden

Bei Neutralisation erwärmt sich der Stoff.

Dichteverhältnis zu Luft beachten, schwere Gase können sich am Boden sammeln

Neutralisation und Verdünnung

Für eine wirksame Verdünnung wird eine große Menge an Wasser benötigt die ihrerseits eine große Menge kontaminierter Flüssigkeit erzeugt. Soll der ph-Wert um den Wert 1 erhöht oder abgesenkt werden, wird jeweils die 10-fache Menge an Wasser benötigt. Soll der ph-Wert bespielsweise von 2 auf 5 erhöht werden, so wird die 10 * 10 * 10 = 1.000-fache Menge an Wasser dafür benötigt.

besondere Stoffe der Klasse 8

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Säure, Säuren, Lauge, Laugen

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16