Stoffe der ADR-Klasse 4.2

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1361	KOHLE oder RUSS, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs	4.2	40	4-02
1362	KOHLE, AKTIVIERT	4.2	40	4-02
1363	KOPRA	4.2	40	4-02
1364	BAUMWOLLABFÄLLE, ÖLHALTIG	4.2	40	4-02
1365	BAUMWOLLE, NASS	4.2	40	4-02
1369	p-NITROSODIMETHYLANILIN	4.2	40	4-02
1373	FASERN oder GEWEBE, TIERISCHEN oder PFLANZLICHEN oder SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, N.A.G., imprägniert mit Öl	4.2	40	4-02
1374	FISCHMEHL (FISCHABFÄLLE), NICHT STABILISIERT	4.2	40	4-02
1376	EISENOXID, GEBRAUCHT oder EISENSCHWAMM, GEBRAUCHT, aus der Kokereigasreinigung	4.2	40	4-02
1378	METALLKATALYSATOR, ANGEFEUCHTET mit einem sichtbaren Überschuss an Flüssigkeit	4.2	40	4-02
1379	PAPIER, MIT UNGESÄTTIGTEN ÖLEN BEHANDELT, unvollständig getrocknet (auch Kohlepapier)	4.2	40	4-02
1380	PENTABORAN	4.2	333	3-46
1381	PHOSPHOR WEISS oder GELB, TROCKEN	4.2	46	4-33
1381	PHOSPHOR WEISS oder GELB, UNTER WASSER oder IN LÖSUNG	4.2	46	4-33
1382	KALIUMSULFID, WASSERFREI oder KALIUMSULFID mit weniger als 30 % Kristallwasser	4.2	40	4-42
1383	PYROPHORES METALL, N.A.G. oder PYROPHORE LEGIERUNG, N.A.G.	4.2	43	4-35
1384	NATRIUMDITHIONIT (NATRIUMHYDROSULFIT)	4.2	40	4-02
1385	NATRIUMSULFID, WASSERFREI oder NATRIUMSULFID mit weniger als 30 % Kristallwasser	4.2	40	4-42
1386	ÖLSAATKUCHEN mit mehr als 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit	4.2	40	4-02
1431	NATRIUMMETHYLAT	4.2	48	4-36
1854	BARIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR	4.2	43	4-35
1923	CALCIUMDITHIONIT (CALCIUMHYDROSULFIT)	4.2	40	4-02
1929	KALIUMDITHIONIT (KALIUMHYDROSULFIT)	4.2	40	4-02
1932	ZIRKONIUMABFALL	4.2	40	4-02
2004	MAGNESIUMDIAMID	4.2	40	4-02
2008	ZIRKONIUMPULVER, TROCKEN	4.2	40	4-13
2008	ZIRKONIUMPULVER, TROCKEN - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.2	43	4-35
2009	ZIRKONIUM, TROCKEN, Bleche, Streifen oder gerollter Draht (dünner als 18 µm)	4.2	40	4-02
2210	MANEB oder MANEBZUBEREITUNGEN mit mindestens 60 Masse-% Maneb	4.2	40	4-02
2217	ÖLSAATKUCHEN mit höchstens 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit	4.2	40	4-02
2318	NATRIUMHYDROGENSULFID mit weniger als 25 % Kristallwasser	4.2	40	4-02
2447	PHOSPHOR, WEISS, GESCHMOLZEN	4.2	446	4-39
2545	HAFNIUMPULVER, TROCKEN	4.2	40	4-12
2546	TITANIUMPULVER, TROCKEN	4.2	40	4-12
2793	METALLISCHES EISEN als BOHRSPÄNE, FRÄSSPÄNE, DREHSPÄNE, ABFÄLLE in selbsterhitzungsfähiger Form	4.2	40	4-02
2845	PYROPHORER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	4.2	333	3-48
2870	ALUMINIUMBORHYDRID	4.2	X333	3-46
2881	METALLKATALYSATOR, TROCKEN	4.2	40	4-13
2881	METALLKATALYSATOR, TROCKEN - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.2	43	4-35
2940	9-PHOSPHABICYCLONONANE (CYCLOOCTADIENPHOSPHINE)	4.2	40	4-02
3088	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	4.2	40	4-02
3126	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	4.2	48	4-36
3128	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	4.2	46	4-40
3174	TITANIUMDISULFID	4.2	40	4-02
3183	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	4.2	30	3-03
3184	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	4.2	36	3-25
3185	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	4.2	38	3-32
3186	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	4.2	30	3-03
3187	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	4.2	36	3-25
3188	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	4.2	38	3-32
3189	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGES METALLPULVER, N.A.G.	4.2	40	4-12
3190	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	4.2	40	4-02
3191	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	4.2	46	4-40
3192	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	4.2	48	4-36
3194	PYROPHORER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	4.2	333	3-49
3200	PYROPHORER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	4.2	43	4-41
3205	ERDALKALIMETALLALKOHOLATE, N.A.G.	4.2	40	4-02
3206	ALKALIMETALLALKOHOLATE, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, ÄTZEND, N.A.G.	4.2	48	4-36
3254	TRIBUTYLPHOSPHAN	4.2	333	3-48
3313	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGE ORGANISCHE PIGMENTE	4.2	40	4-02
3341	THIOHARNSTOFFDIOXID	4.2	40	4-02
3342	XANTHATE	4.2	40	4-02
3391	PYROPHORER METALLORGANISCHER FESTER STOFF	4.2	43	4-35
3392	PYROPHORER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF	4.2	333	3-50
3393	PYROPHORER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND	4.2	X432	4-45
3394	PYROPHORER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND	4.2	X333	3-46
3400	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER METALLORGANISCHER FESTER STOFF	4.2	40	4-08
3497	KRILLMEHL	4.2	40	4-02

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16