Stoffe für welche die ERICard 1-01 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
0004	AMMONIUMPIKRAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0005	PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0006	PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0027	SCHWARZPULVER, gekörnt oder in Mehlform	1	keine	1-01
0028	SCHWARZPULVER, GEPRESST oder als PELLETS	1	keine	1-01
0029	SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH	1	keine	1-01
0030	SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH	1	keine	1-01
0033	BOMBEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0034	BOMBEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0037	BOMBEN, BLITZLICHT	1	keine	1-01
0038	BOMBEN, BLITZLICHT	1	keine	1-01
0042	ZÜNDVERSTÄRKER, ohne Detonator	1	keine	1-01
0043	ZERLEGER, mit Explosivstoff	1	keine	1-01
0048	SPRENGKÖRPER	1	keine	1-01
0049	PATRONEN, BLITZLICHT	1	keine	1-01
0056	WASSERBOMBEN	1	keine	1-01
0059	HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel	1	keine	1-01
0060	FÜLLSPRENGKÖRPER	1	keine	1-01
0065	SPRENGSCHNUR, biegsam	1	keine	1-01
0072	CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT), (HEXOGEN), (RDX), ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0073	DETONATOREN FÜR MUNITION	1	keine	1-01
0074	DIAZODINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0075	DIETHYLENGLYCOLDINITRAT, DESENSIBILISIERT, mit mindestens 25 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunöslichem Phlegmatisierungsmittel	1	keine	1-01
0076	DINITROPHENOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0078	DINITRORESORCINOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0079	HEXANITRODIPHENYLAMIN (DIPIKRYLAMIN), (HEXYL)	1	keine	1-01
0081	SPRENGSTOFF, TYP A	1	keine	1-01
0082	SPRENGSTOFF, TYP B	1	keine	1-01
0083	SPRENGSTOFF, TYP C	1	keine	1-01
0084	SPRENGSTOFF, TYP D	1	keine	1-01
0094	BLITZLICHTPULVER	1	keine	1-01
0099	LOCKERUNGSSPRENGGERÄTE MIT EXPLOSIVSTOFF, für Erdölbohrungen, ohne Zündmittel	1	keine	1-01
0106	ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG	1	keine	1-01
0113	GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENHYDRAZIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0114	GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN (TETRAZEN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0118	HEXOLIT (HEXOTOL), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0121	ANZÜNDER	1	keine	1-01
0124	PERFORATIONSHOHLLADUNGSTRÄGER, GELADEN, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel	1	keine	1-01
0129	BLEIAZID, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0130	BLEISTYPHNAT (BLEITRINITRORESORCINAT), ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0133	MANNITOLHEXANITRAT (NITROMANNITOL), ANGEFEUCHTET mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0135	QUECKSILBERFULMINAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0136	MINEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0137	MINEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0143	NITROGLYCEROL, DESENSIBILISIERT mit mindestens 40 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunöslichem Phlegmatisierungsmittel	1	keine	1-01
0144	NITROGLYCEROL IN ALKOHOLISCHER LÖSUNG, mit mehr als 1 %, aber nicht mehr als 10 % Nitroglycerol	1	keine	1-01
0146	NITROSTÄRKE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0147	NITROHARNSTOFF	1	keine	1-01
0150	PENTAERYTHRITTETRANITRAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT) (PETN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser oder DESENSIBILISIERT mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	keine	1-01
0151	PENTOLIT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0153	TRINITROANILIN (PIKRAMID)	1	keine	1-01
0154	TRINITROPHENOL (PIKRINSÄURE), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0155	TRINITROCHLORBENZEN (PIKRYLCHLORID)	1	keine	1-01
0160	TREIBLADUNGSPULVER	1	keine	1-01
0167	GESCHOSSE, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0168	GESCHOSSE, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0180	RAKETEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0181	RAKETEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0192	KNALLKAPSELN, EISENBAHN	1	keine	1-01
0194	SIGNALKÖRPER, SEENOT	1	keine	1-01
0196	SIGNALKÖRPER, RAUCH	1	keine	1-01
0207	TETRANITROANILIN	1	keine	1-01
0208	TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMIN (TETRYL)	1	keine	1-01
0209	TRINITROTOLUEN (TNT), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0213	TRINITROANISOL	1	keine	1-01
0214	TRINITROBENZEN, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0215	TRINITROBENZOESÄURE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0216	TRINITRO-m-CRESOL	1	keine	1-01
0217	TRINITRONAPHTHALEN	1	keine	1-01
0218	TRINITROPHENETOL	1	keine	1-01
0219	TRINITRORESORCINOL (STYPHNINSÄURE), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0220	HARNSTOFFNITRAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0221	GEFECHTSKÖPFE, TORPEDO, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0222	AMMONIUMNITRAT	1	keine	1-01
0224	BARIUMAZID, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 50 masse-% wasser	1	keine	1-01
0225	ZÜNDVERSTÄRKER, MIT DETONATOR	1	keine	1-01
0226	CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (HMX) (OKTOGEN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0241	SPRENGSTOFF, TYP E	1	keine	1-01
0266	OKTOLIT (OCTOL), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0271	TREIBSÄTZE	1	keine	1-01
0279	TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE	1	keine	1-01
0280	RAKETENMOTOREN	1	keine	1-01
0282	NITROGUANIDIN (PICRIT), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0284	GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0286	GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0288	SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT	1	keine	1-01
0290	SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel	1	keine	1-01
0292	GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0296	FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF	1	keine	1-01
0326	PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER	1	keine	1-01
0329	TORPEDOS, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0330	TORPEDOS, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0333	FEUERWERKSKÖRPER	1	keine	1-01
0340	NITROCELLULOSE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 25 Masse-% Wasser (oder Alkohol)	1	keine	1-01
0341	NITROCELLULOSE, nicht behandelt oder plastifiziert mit weniger als 18 Masse-% Plastifizierungsmittel	1	keine	1-01
0354	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0357	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0360	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1	keine	1-01
0369	GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0374	FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF	1	keine	1-01
0377	ANZÜNDHÜTCHEN	1	keine	1-01
0385	5-NITROBENZOTRIAZOL	1	keine	1-01
0386	TRINITROBENZENSULFONSÄURE	1	keine	1-01
0387	TRINITROFLUORENON	1	keine	1-01
0388	TRINITROTOLUEN (TNT) IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN oder TRINITROTOLUEN (TNT) IN MISCHUNG MIT HEXANITROSTILBEN	1	keine	1-01
0389	TRINITROTOLUEN (TNT) IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN UND HEXANITROSTILBEN	1	keine	1-01
0390	TRITONAL	1	keine	1-01
0391	CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT), (HEXOGEN), (RDX), IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (HMX), (OKTOGEN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser oder DESENSIBILISIERT mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	keine	1-01
0392	HEXANITROSTILBEN	1	keine	1-01
0393	HEXOTONAL	1	keine	1-01
0394	TRINITRORESORCINOL (STYPHNINSÄURE), ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0397	RAKETEN, FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0399	BOMBEN, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0401	DIPIKRYLSULFID, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0402	AMMONIUMPERCHLORAT	1	keine	1-01
0408	ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG, mit Sicherungsvorrichtungen	1	keine	1-01
0411	PENTAERYTHRITTETRANITRAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT) (PETN), mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs	1	keine	1-01
0418	LEUCHTKÖRPER, BODEN	1	keine	1-01
0420	LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG	1	keine	1-01
0428	PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke	1	keine	1-01
0433	PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET mit nicht weniger als 17 Masse-% Alkohol	1	keine	1-01
0442	SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel	1	keine	1-01
0449	TORPEDOS, MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit oder ohne Sprengladung	1	keine	1-01
0451	TORPEDOS, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0457	SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN	1	keine	1-01
0461	BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.	1	keine	1-01
0462	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0463	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0464	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0465	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0473	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0474	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0475	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0476	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0483	CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT), (HEXOGEN), (RDX), DESENSIBILISIERT	1	keine	1-01
0484	CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (HMX), (OKTOGEN), DESENSIBILISIERT	1	keine	1-01
0489	DINITROGLYCOLURIL (DINGU)	1	keine	1-01
0490	OXYNITROTRIAZOL (ONTA)	1	keine	1-01
0496	OCTONAL	1	keine	1-01
0497	TREIBSTOFF, FLÜSSIG	1	keine	1-01
0498	TREIBSTOFF, FEST	1	keine	1-01
0504	1H-TETRAZOL	1	keine	1-01
0511	SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH, programmierbar	1	keine	1-01
0512	SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH, programmierbar	1	keine	1-01

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16