Stoffe für welche die ERICard 2-43 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1003	LUFT, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	225	2-43
1073	SAUERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	225	2-43
2201	DISTICKSTOFFMONOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	225	2-43

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16