Stoffe für welche die ERICard 2-48 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1913	NEON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48
1951	ARGON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48
1963	HELIUM, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48
1977	STICKSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48
2187	KOHLENDIOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48
3136	TRIFLUORMETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16