Stoffe für welche die ERICard 2-51 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1013	KOHLENDIOXID	2	20	2-51
1952	ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit höchstens 9 % Ethylenoxid	2	20	2-51
1984	TRIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 23)	2	20	2-51
3296	HEPTAFLUORPROPAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 227)	2	20	2-51

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16