Stoffe für welche die ERICard 3-02 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1120	BUTANOLE	3	30	3-02
1134	CHLORBENZEN	3	30	3-02
1148	DIACETONALKOHOL	3	30	3-02
1170	ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG)	3	30	3-02
1171	ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHER	3	30	3-02
1172	ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHERACETAT	3	30	3-02
1188	ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER	3	30	3-02
1189	ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHERACETAT	3	30	3-02
1192	ETHYLLACTAT	3	30	3-02
1201	FUSELÖL	3	30	3-02
1264	PARALDEHYD	3	30	3-02
1274	n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL)	3	30	3-02
1293	TINKTUREN, MEDIZINISCHE	3	30	3-02
2047	DICHLORPROPENE	3	30	3-02
2059	NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose	3	30	3-02
2219	ALLYLGLYCIDYLETHER	3	30	3-02
2234	CHLORBENZOTRIFLUORIDE	3	30	3-02
2265	N,N-DIMETHYLFORMAMID	3	30	3-02
2332	ACETALDEHYDOXIM	3	30	3-02
2341	1-BROM-3-METHYLBUTAN	3	30	3-02
2344	BROMPROPANE	3	30	3-02
2392	IODPROPANE	3	30	3-02
2413	TETRAPROPYLORTHOTITANAT	3	30	3-02
2514	BROMBENZEN	3	30	3-02
2614	METHYLALLYLALKOHOL	3	30	3-02
2621	ACETYLMETHYLCARBINOL	3	30	3-02
2943	TETRAHYDROFURFURYLAMIN	3	30	3-02
3065	ALKOHOLISCHE GETRÄNKE mit mehr als 24 Vol.-% und höchstens 70 Vol.-% Alkohol	3	30	3-02
3092	1-METHOXY-2-PROPANOL	3	30	3-02
3256	ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt über 60 °C, bei oder über seinem Flammpunkt	3	30	3-02

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16