Stoffe für welche die ERICard 4-02 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1361	KOHLE oder RUSS, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs	4.2	40	4-02
1362	KOHLE, AKTIVIERT	4.2	40	4-02
1363	KOPRA	4.2	40	4-02
1364	BAUMWOLLABFÄLLE, ÖLHALTIG	4.2	40	4-02
1365	BAUMWOLLE, NASS	4.2	40	4-02
1369	p-NITROSODIMETHYLANILIN	4.2	40	4-02
1373	FASERN oder GEWEBE, TIERISCHEN oder PFLANZLICHEN oder SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, N.A.G., imprägniert mit Öl	4.2	40	4-02
1374	FISCHMEHL (FISCHABFÄLLE), NICHT STABILISIERT	4.2	40	4-02
1376	EISENOXID, GEBRAUCHT oder EISENSCHWAMM, GEBRAUCHT, aus der Kokereigasreinigung	4.2	40	4-02
1378	METALLKATALYSATOR, ANGEFEUCHTET mit einem sichtbaren Überschuss an Flüssigkeit	4.2	40	4-02
1379	PAPIER, MIT UNGESÄTTIGTEN ÖLEN BEHANDELT, unvollständig getrocknet (auch Kohlepapier)	4.2	40	4-02
1384	NATRIUMDITHIONIT (NATRIUMHYDROSULFIT)	4.2	40	4-02
1386	ÖLSAATKUCHEN mit mehr als 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit	4.2	40	4-02
1871	TITANIUMHYDRID	4.1	40	4-02
1923	CALCIUMDITHIONIT (CALCIUMHYDROSULFIT)	4.2	40	4-02
1929	KALIUMDITHIONIT (KALIUMHYDROSULFIT)	4.2	40	4-02
1932	ZIRKONIUMABFALL	4.2	40	4-02
2004	MAGNESIUMDIAMID	4.2	40	4-02
2009	ZIRKONIUM, TROCKEN, Bleche, Streifen oder gerollter Draht (dünner als 18 µm)	4.2	40	4-02
2210	MANEB oder MANEBZUBEREITUNGEN mit mindestens 60 Masse-% Maneb	4.2	40	4-02
2217	ÖLSAATKUCHEN mit höchstens 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit	4.2	40	4-02
2318	NATRIUMHYDROGENSULFID mit weniger als 25 % Kristallwasser	4.2	40	4-02
2793	METALLISCHES EISEN als BOHRSPÄNE, FRÄSSPÄNE, DREHSPÄNE, ABFÄLLE in selbsterhitzungsfähiger Form	4.2	40	4-02
2940	9-PHOSPHABICYCLONONANE (CYCLOOCTADIENPHOSPHINE)	4.2	40	4-02
3088	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	4.2	40	4-02
3174	TITANIUMDISULFID	4.2	40	4-02
3190	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	4.2	40	4-02
3205	ERDALKALIMETALLALKOHOLATE, N.A.G.	4.2	40	4-02
3242	AZODICARBONAMID	4.1	40	4-02
3313	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGE ORGANISCHE PIGMENTE	4.2	40	4-02
3341	THIOHARNSTOFFDIOXID	4.2	40	4-02
3342	XANTHATE	4.2	40	4-02
3497	KRILLMEHL	4.2	40	4-02

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16