Stoffe für welche die ERICard 4-25 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1395	ALUMINIUMFERROSILICIUMPULVER	4.3	462	4-25
1408	FERROSILICIUM mit mindestens 30 Masse-%, aber weniger als 90 Masse-% Silicium	4.3	462	4-25
3134	MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	4.3	462	4-25

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16