Stoffe für welche die ERICard 4-46 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
3532	POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, STABILISIERT, N.A.G.	4.1	40	4-46
3534	POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT, N.A.G.	4.1	40	4-46

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16