Stoffe für welche die ERICard 8-03 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1719	ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	8	80	8-03
1787	IODWASSERSTOFFSÄURE	8	80	8-03
1788	BROMWASSERSTOFFSÄURE	8	80	8-03
1789	CHLORWASSERSTOFFSÄURE	8	80	8-03
1796	NITRIERSÄUREMISCHUNG, mit höchstens 50 % Salpetersäure	8	80	8-03
1805	PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG	8	80	8-03
1814	KALIUMHYDROXIDLÖSUNG	8	80	8-03
1819	NATRIUMALUMINATLÖSUNG	8	80	8-03
1833	SCHWEFELIGE SÄURE	8	80	8-03
2031	SALPETERSÄURE, andere als rotrauchende, mit höchstens 65 % Säure	8	80	8-03
2677	RUBIDIUMHYDROXIDLÖSUNG	8	80	8-03
2679	LITHIUMHYDROXIDLÖSUNG	8	80	8-03
2681	CAESIUMHYDROXIDLÖSUNG	8	80	8-03
2790	ESSIGSÄURE, LÖSUNG mit mindestens 10 Masse-% und höchstens 80 Masse-% Säure	8	80	8-03
2794	BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFÜLLT MIT SÄURE, elektrische Sammler	8	80	8-03
2795	BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN, elektrische Sammler	8	80	8-03
2796	SCHWEFELSÄURE mit höchstens 51 % Säure oder BATTERIEFLÜSSIGKEIT, SAUER	8	80	8-03
2797	BATTERIEFLÜSSIGKEIT, ALKALISCH	8	80	8-03
2800	BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, AUSLAUFSICHER, elektrische Sammler	8	80	8-03
2837	HYDROGENSULFATE, WÄSSERIGE LÖSUNG	8	80	8-03

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16