Stoffe mit der Gefahrnr. 225

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1003	LUFT, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	225	2-43
1073	SAUERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	225	2-43
2201	DISTICKSTOFFMONOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	225	2-43
3311	GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, OXIDIEREND, N.A.G.	2	225	2-08

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16