Stoffe mit der Gefahrnr. 83

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1604	ETHYLENDIAMIN	8	83	8-13
1715	ESSIGSÄUREANHYDRID	8	83	8-16
1779	AMEISENSÄURE mit mehr als 85 Masse-% Säure	8	83	8-13
2051	2-DIMETHYLAMINOETHANOL	8	83	8-13
2248	DI-n-BUTYLAMIN	8	83	8-16
2258	1,2-PROPYLENDIAMIN	8	83	8-13
2264	N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN	8	83	8-16
2357	CYCLOHEXYLAMIN	8	83	8-13
2502	VALERYLCHLORID	8	83	8-59
2619	BENZYLDIMETHYLAMIN	8	83	8-16
2685	N,N-DIETHYLETHYLENDIAMIN	8	83	8-13
2686	2-DIETHYLAMINOETHANOL	8	83	8-13
2734	AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G. oder POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	8	83	8-13
2789	EISESSIG oder ESSIGSÄURE, LÖSUNG mit mehr als 80 Masse-% Säure	8	83	8-12
2826	ETHYLCHLORTHIOFORMIAT	8	83	8-13
2920	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	8	83	8-16
3463	PROPIONSÄURE mit mindestens 90 Masse-% Säure	8	83	8-13
3470	FARBE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR oder FARBZUBEHÖRSTOFFE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR	8	83	8-16

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16