Stoffe mit der Gefahrnr. 85

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1802	PERCHLORSÄURE mit höchstens 50 Masse-% Säure	8	85	8-21
2031	SALPETERSÄURE, andere als rotrauchende, mit mindestens 65 %, aber höchstens 70% Säure	8	85	8-21
3084	ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.	8	85	8-22
3093	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.	8	85	8-22

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16