Stoffe mit der Gefahrnr. 99

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
3257	ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100 °C und, bei Stoffen mit einem Flammpunkt, unter seinem Flammpunkt	9	99	9-08
3258	ERWÄRMTER FESTER STOFF, N.A.G., bei oder über 240 °C	9	99	9-08

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16