SCHÄUMBARE POLYMER-KÜGELCHEN, entzündbare Dämpfe abgebend - UN 2211 - Gefahrnr. 90 - ERICard-Nr. 9-06 - UN2211

Stoff	SCHÄUMBARE POLYMER-KÜGELCHEN, entzündbare Dämpfe abgebend
UN-Nummer	2211
Gefahrnummer	90
ADR-Gefahrzettel
ADR-Klasse	9
Klassifizierungscode	M3
Verpackungsgruppe	III
ERI-Card	9-06

Unfall-Hilfeleistung

Polymer, enthält entzündbare, flüssige Stoffe

1. Eigenschaften.

Leicht oder spontan entzündbar.

Flammpunkt über 60°C oder nicht entzündbar.

2. Gefahren.

Entwickelt giftige und reizende Dämpfe bei starker Erwärmung oder Brand.

Erwärmung von Behältern kann zum Druckanstieg und Bersten führen.

3. Persönlicher Schutz.

Umluftunabhängiger Atemschutz

4. Einsatz-Massnahmen.

4.1 Allgemeine Massnahmen.

Mit dem Wind vorgehen.

Nicht rauchen, Zündquellen ausschließen.

4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt.

Lecks wenn möglich schließen.

Ausgetretenes Produkt mit allen verfügbaren Mitteln auffangen.

Falls der Stoff in offenes Gewässer oder Kanalisation gelangt, zuständige Behörde informieren.

4.3 Massnahmen bei Feuer (falls Stoff betroffen).

Behälter mit Wasser kühlen.

Mit Sprühstrahl löschen

Nicht mit Vollstrahl löschen.

Brandgase wenn möglich mit Sprühstrahl niederschlagen.

Aus Umweltschutzgründen Löschmittel zurückhalten.

5. Erste Hilfe.

Kontaminierte Kleidung sofort entfernen und betroffene Haut mit viel Wasser spülen.

Bei Verbrennungen die betroffenen Hautbereiche sofort und so lange wie möglich mit kaltem Wasser kühlen. An der Haut haftende Kleidung nicht entfernen.

6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut.

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

7. Vorsichtsmassnahmen nach dem Hilfeleistung-Einsatz.

7.1 Ablegen der Schutzkleidung.

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

7.2 Reinigung der Ausrüstung.

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Quelle und Copyright

Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der ERI-Card Übersichtsseite zur Kenntnis.

Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: https://www.ericards.net/psp/ericards.psp_ericard?lang=3&subkey=22111217

© European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024.

http://www.cefic.org - Tel +32 (0)2 436 9300

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16