Stoffe, die mit b beginnen

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
0033	BOMBEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0034	BOMBEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0035	BOMBEN, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0037	BOMBEN, BLITZLICHT	1	keine	1-01
0038	BOMBEN, BLITZLICHT	1	keine	1-01
0039	BOMBEN, BLITZLICHT	1	keine	1-02
0094	BLITZLICHTPULVER	1	keine	1-01
0129	BLEIAZID, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0130	BLEISTYPHNAT (BLEITRINITRORESORCINAT), ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0224	BARIUMAZID, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 50 masse-% wasser	1	keine	1-01
0291	BOMBEN, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0299	BOMBEN, BLITZLICHT	1	keine	1-03
0305	BLITZLICHTPULVER	1	keine	1-03
0382	BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.	1	keine	1-02
0383	BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.	1	keine	1-04
0384	BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.	1	keine	1-04
0399	BOMBEN, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0400	BOMBEN, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0461	BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.	1	keine	1-01
1008	BORTRIFLUORID	2	268	2-24
1009	BROMTRIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13B1)	2	20	2-52
1010	BUTADIENE, STABILISIERT oder BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT mit mehr als 40% Butadienen	2	239	2-44
1011	BUTAN	2	23	2-45
1012	BUT-1-EN oder cis-BUT-2-EN oder trans-BUT-2-EN oder BUTENE, GEMISCH	2	23	2-45
1048	BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI	2	268	2-24
1741	BORTRICHLORID	2	268	2-47
1974	BROMCHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12B1)	2	20	2-52
2419	BROMTRIFLUORETHYLEN	2	23	2-45
2901	BROMCHLORID	2	265	2-31
1114	BENZEN	3	33	3-10
1120	BUTANOLE	3	30	3-02
1120	BUTANOLE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-09
1123	BUTYLACETATE	3	30	3-05
1123	BUTYLACETATE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
1126	1-BROMBUTAN	3	33	3-09
1129	BUTYRALDEHYD	3	33	3-11
1203	BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF	3	33	3-11
1914	BUTYLPROPIONATE	3	30	3-05
2251	BICYCLO-[2,2,1]-HEPTA-2,5-DIEN, STABILISIERT (NORBORNAN-2,5-DIEN, STABILISIERT)	3	339	3-23
2338	BENZOTRIFLUORID	3	33	3-09
2339	2-BROMBUTAN	3	33	3-09
2340	2-BROMETHYLETHYLETHER	3	33	3-09
2341	1-BROM-3-METHYLBUTAN	3	30	3-02
2342	BROMMETHYLPROPANE	3	33	3-09
2343	2-BROMPENTAN	3	33	3-09
2344	BROMPROPANE	3	30	3-02
2344	BROMPROPANE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-09
2345	3-BROMPROPIN	3	33	3-09
2346	BUTANDION	3	33	3-09
2347	BUTYLMERCAPTAN	3	33	3-10
2348	BUTYLACRYLATE, STABILISIERT	3	39	3-47
2350	BUTYLMETHYLETHER	3	33	3-11
2351	BUTYLNITRITE	3	30	3-05
2351	BUTYLNITRITE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
2352	BUTYLVINYLETHER, STABILISIERT	3	339	3-23
2353	BUTYRYLCHLORID	3	338	3-20
2411	BUTYRONITRIL	3	336	3-17
2514	BROMBENZEN	3	30	3-02
2709	BUTYLBENZENE	3	30	3-05
2782	BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	3	336	3-17
2840	BUTYRALDOXIM	3	30	3-03
3022	1,2-BUTYLENOXID, STABILISIERT	3	339	3-45
1312	BORNEOL	4.1	40	4-03
2989	BLEIPHOSPHIT, ZWEIBASIG	4.1	40	4-03
1364	BAUMWOLLABFÄLLE, ÖLHALTIG	4.2	40	4-02
1365	BAUMWOLLE, NASS	4.2	40	4-02
1854	BARIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR	4.2	43	4-35
1400	BARIUM	4.3	423	4-15
2965	BORTRIFLUORIDDIMETHYLETHERAT	4.3	382	3-43
1445	BARIUMCHLORAT, FEST	5.1	56	5-23
1446	BARIUMNITRAT	5.1	56	5-23
1447	BARIUMPERCHLORAT, FEST	5.1	56	5-23
1448	BARIUMPERMANGANAT	5.1	56	5-23
1449	BARIUMPEROXID	5.1	56	5-23
1450	BROMATE, ANORGANISCHE, N.A.G.	5.1	50	5-01
1458	BORAT UND CHLORAT, MISCHUNG	5.1	50	5-01
1469	BLEINITRAT	5.1	56	5-23
1470	BLEIPERCHLORAT, FEST	5.1	56	5-23
1745	BROMPENTAFLUORID	5.1	568	5-22
1746	BROMTRIFLUORID	5.1	568	5-22
1872	BLEIDIOXID	5.1	56	5-27
2464	BERYLLIUMNITRAT	5.1	56	5-23
2719	BARIUMBROMAT	5.1	56	5-32
2741	BARIUMHYPOCHLORIT mit mehr als 22 % aktivem Chlor	5.1	56	5-23
3213	BROMATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.	5.1	50	5-31
3405	BARIUMCHLORAT, LÖSUNG	5.1	56	5-16
3406	BARIUMPERCHLORAT, LÖSUNG	5.1	56	5-16
3408	BLEIPERCHLORAT, LÖSUNG	5.1	56	5-16
1564	BARIUMVERBINDUNG, N.A.G.	6.1	60	6-06
1565	BARIUMCYANID	6.1	66	6-26
1566	BERYLLIUMVERBINDUNG, N.A.G.	6.1	60	6-06
1567	BERYLLIUM, PULVER	6.1	64	6-56
1569	BROMACETON	6.1	63	6-14
1570	BRUCIN	6.1	66	6-26
1616	BLEIACETAT	6.1	60	6-06
1617	BLEIARSENATE	6.1	60	6-06
1618	BLEIARSENITE	6.1	60	6-06
1620	BLEICYANID	6.1	60	6-06
1650	beta-NAPHTHYLAMIN, FEST	6.1	60	6-06
1694	BROMBENZYLCYANIDE, FLÜSSIG	6.1	66	6-27
1737	BENZYLBROMID	6.1	68	6-42
1738	BENZYLCHLORID	6.1	68	6-42
1884	BARIUMOXID	6.1	60	6-06
1885	BENZIDIN	6.1	60	6-06
1886	BENZYLIDENCHLORID	6.1	60	6-06
1887	BROMCHLORMETHAN	6.1	60	6-03
2224	BENZONITRIL	6.1	60	6-11
2291	BLEIVERBINDUNG, LÖSLICH, N.A.G.	6.1	60	6-06
2515	BROMOFORM	6.1	60	6-03
2587	BENZOCHINON	6.1	60	6-06
2653	BENZYLIODID	6.1	60	6-03
2667	BUTYLTOLUENE	6.1	60	6-09
2688	1-BROM-3-CHLORPROPAN	6.1	60	6-03
2716	BUTIN-1,4-DIOL	6.1	60	6-03
2781	BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FEST, GIFTIG	6.1	60	6-03
2781	BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FEST, GIFTIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3015	BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	663	6-32
3015	BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	6.1	63	6-16
3016	BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG	6.1	60	6-03
3016	BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3381	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	6.1	66	6-27
3382	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	6.1	66	6-27
3383	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	6.1	663	6-33
3384	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	6.1	663	6-33
3385	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.	6.1	623	6-64
3386	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.	6.1	623	6-64
3387	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.	6.1	665	6-65
3388	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.	6.1	665	6-65
3389	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	6.1	668	6-38
3390	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	6.1	668	6-38
3411	beta-NAPHTHYLAMIN, LÖSUNG	6.1	60	6-06
3449	BROMBENZYLCYANIDE, FEST	6.1	66	6-26
3488	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.	6.1	663	6-46
3489	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.	6.1	663	6-46
3490	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	6.1	623	6-64
3491	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	6.1	623	6-64
3373	BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B	6.2	606	6-12
1718	BUTYLPHOSPHAT	8	80	8-06
1736	BENZOYLCHLORID	8	80	8-42
1739	BENZYLCHLORFORMIAT	8	88	8-28
1742	BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG	8	80	8-06
1743	BORTRIFLUORID-PROPIONSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG	8	80	8-06
1744	BROM oder BROM, LÖSUNG	8	886	8-40
1747	BUTYLTRICHLORSILAN	8	X83	8-59
1788	BROMWASSERSTOFFSÄURE	8	80	8-03
1794	BLEISULFAT mit mehr als 3 % freier Säure	8	80	8-06
1938	BROMESSIGSÄURE, LÖSUNG	8	80	8-06
2225	BENZENSULFONYLCHLORID	8	80	8-06
2226	BENZOTRICHLORID	8	80	8-06
2513	BROMACETYLBROMID	8	X80	8-42
2604	BORTRIFLUORIDDIETHYLETHERAT	8	883	8-54
2619	BENZYLDIMETHYLAMIN	8	83	8-16
2692	BORTRIBROMID	8	X88	8-50
2739	BUTTERSÄUREANHYDRID	8	80	8-09
2794	BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFÜLLT MIT SÄURE, elektrische Sammler	8	80	8-03
2795	BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN, elektrische Sammler	8	80	8-03
2797	BATTERIEFLÜSSIGKEIT, ALKALISCH	8	80	8-03
2800	BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, AUSLAUFSICHER, elektrische Sammler	8	80	8-03
2820	BUTTERSÄURE	8	80	8-06
2851	BORTRIFLUORID-DIHYDRAT	8	80	8-06
3028	BATTERIEN (AKKUMULATOREN), TROCKEN, KALIUMHYDROXID, FEST, ENTHALTEND, elektrische Sammler	8	80	8-06
3419	BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE-KOMPLEX, FEST	8	80	8-06
3420	BORTRIFLUORID-PROPIONSÄURE-KOMPLEX, FEST	8	80	8-06
3425	BROMESSIGSÄURE, FEST	8	80	8-06
1990	BENZALDEHYD	9	90	3-06

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16