Stoffe, die mit g beginnen

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
0110	GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr	1	keine	1-04
0113	GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENHYDRAZIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0114	GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN (TETRAZEN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0167	GESCHOSSE, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0168	GESCHOSSE, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0169	GESCHOSSE, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0221	GEFECHTSKÖPFE, TORPEDO, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0284	GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0285	GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0286	GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0287	GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0292	GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0293	GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0318	GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr	1	keine	1-03
0324	GESCHOSSE, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0344	GESCHOSSE, mit Sprengladung	1	keine	1-04
0345	GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln	1	keine	1-04
0346	GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	keine	1-02
0347	GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	keine	1-04
0349	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-04
0350	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-04
0351	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-04
0352	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-04
0353	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-04
0354	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0355	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-02
0356	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-03
0369	GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0370	GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	keine	1-04
0371	GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	keine	1-04
0372	GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr	1	keine	1-02
0380	GEGENSTÄNDE, PYROPHOR	1	keine	1-02
0424	GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln	1	keine	1-03
0425	GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln	1	keine	1-04
0426	GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	keine	1-02
0427	GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	keine	1-04
0434	GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	keine	1-02
0435	GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	keine	1-04
0452	GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr	1	keine	1-04
0462	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0463	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0464	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0465	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0466	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-02
0467	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-02
0468	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-02
0469	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-02
0470	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-03
0471	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-04
0472	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-04
0486	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, EXTREM UNEMPFINDLICH (GEGENSTÄNDE, EEI)	1	keine	1-06
1078	GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G. (Gemisch F1) (Gemisch F2) (Gemisch F3)	2	20	2-52
2192	GERMANIUMWASSERSTOFF (GERMAN)	2	263	2-12
3158	GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, N.A.G.	2	22	2-49
3311	GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, OXIDIEREND, N.A.G.	2	225	2-08
3312	GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	2	223	2-46
3337	GAS ALS KÄLTEMITTEL R 404A	2	20	2-52
3338	GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407A	2	20	2-52
3339	GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407B	2	20	2-52
3340	GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407C	2	20	2-52
1287	GUMMILÖSUNG	3	30	3-05
1287	GUMMILÖSUNG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
2622	GLYCIDALDEHYD	3	336	3-15
1467	GUANIDINNITRAT	5.1	50	5-03
2689	GLYCEROL-alpha-MONOCHLORHYDRIN	6.1	60	6-03
2810	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	6.1	60	6-03
2810	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
2811	GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	6.1	60	6-03
2811	GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
2927	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	6.1	68	6-42
2927	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	668	6-38
2928	GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	668	6-37
2928	GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	6.1	68	6-42
2929	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	663	6-32
2929	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	6.1	63	6-16
2930	GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	664	6-62
2930	GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	6.1	64	6-22
3086	GIFTIGER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	665	6-35
3086	GIFTIGER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.	6.1	65	6-24
3122	GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.	6.1	65	6-24
3122	GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	665	6-65
3123	GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.	6.1	623	6-13
3124	GIFTIGER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	664	6-34
3124	GIFTIGER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.	6.1	64	6-21
3125	GIFTIGER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.	6.1	642	6-23
3287	GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	6.1	60	6-03
3287	GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3288	GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	6.1	60	6-03
3288	GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3289	GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	668	6-37
3289	GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	6.1	68	6-42
3290	GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	668	6-37
3290	GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	6.1	68	6-42
3535	GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	6.1	64	6-22
3535	GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	6.1	664	6-62
2803	GALLIUM	8	80	8-08

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16