Stoffe, die mit n beginnen

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
0143	NITROGLYCEROL, DESENSIBILISIERT mit mindestens 40 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunöslichem Phlegmatisierungsmittel	1	keine	1-01
0144	NITROGLYCEROL IN ALKOHOLISCHER LÖSUNG, mit mehr als 1 %, aber nicht mehr als 10 % Nitroglycerol	1	keine	1-01
0146	NITROSTÄRKE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0147	NITROHARNSTOFF	1	keine	1-01
0234	NATRIUMDINITROORTHOCRESOLAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-03
0235	NATRIUMPIKRAMAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	keine	1-03
0282	NITROGUANIDIN (PICRIT), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0340	NITROCELLULOSE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 25 Masse-% Wasser (oder Alkohol)	1	keine	1-01
0341	NITROCELLULOSE, nicht behandelt oder plastifiziert mit weniger als 18 Masse-% Plastifizierungsmittel	1	keine	1-01
0342	NITROCELLULOSE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Alkohol	1	keine	1-03
0343	NITROCELLULOSE, PLASTIFIZIERT, mit mindestens 18 Masse-% Plastifizierungsmittel	1	keine	1-03
0385	5-NITROBENZOTRIAZOL	1	keine	1-01
1065	NEON, VERDICHTET	2	20	2-03
1913	NEON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48
1110	n-AMYLMETHYLKETON	3	30	3-05
1125	n-BUTYLAMIN	3	338	3-19
1128	n-BUTYLFORMIAT	3	33	3-11
1274	n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL)	3	30	3-02
1274	n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL) - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-09
1276	n-PROPYLACETAT	3	33	3-09
1289	NATRIUMMETHYLAT, LÖSUNG in Alkohol	3	38	3-30
1289	NATRIUMMETHYLAT, LÖSUNG in Alkohol - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	338	3-19
1920	NONANE	3	30	3-05
2059	NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose	3	30	3-02
2059	NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-09
2227	n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT	3	39	3-47
2247	n-DECAN	3	30	3-05
2265	N,N-DIMETHYLFORMAMID	3	30	3-02
2278	n-HEPTEN	3	33	3-11
2364	n-PROPYLBENZEN	3	30	3-05
2608	NITROPROPANE	3	30	3-05
2842	NITROETHAN	3	30	3-05
2945	N-METHYLBUTYLAMIN	3	338	3-19
3056	n-HEPTALDEHYD	3	30	3-05
3273	NITRILE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.	3	336	3-17
1334	NAPHTHALEN, ROH oder NAPHTHALEN, RAFFINIERT	4.1	40	4-03
2304	NAPHTHALEN, GESCHMOLZEN	4.1	44	4-38
2538	NITRONAPHTHALEN	4.1	40	4-03
1384	NATRIUMDITHIONIT (NATRIUMHYDROSULFIT)	4.2	40	4-02
1385	NATRIUMSULFID, WASSERFREI oder NATRIUMSULFID mit weniger als 30 % Kristallwasser	4.2	40	4-42
1431	NATRIUMMETHYLAT	4.2	48	4-36
2318	NATRIUMHYDROGENSULFID mit weniger als 25 % Kristallwasser	4.2	40	4-02
1428	NATRIUM	4.3	X423	4-30
2835	NATRIUMALUMINIUMHYDRID	4.3	423	4-15
3170	NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMHERSTELLUNG oder NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMUMSCHMELZUNG	4.3	423	4-15
1477	NITRATE, ANORGANISCHE, N.A.G.	5.1	50	5-01
1494	NATRIUMBROMAT	5.1	50	5-01
1495	NATRIUMCHLORAT	5.1	50	5-01
1496	NATRIUMCHLORIT	5.1	50	5-01
1498	NATRIUMNITRAT	5.1	50	5-03
1499	NATRIUMNITRAT UND KALIUMNITRAT, MISCHUNG	5.1	50	5-03
1500	NATRIUMNITRIT	5.1	56	5-27
1502	NATRIUMPERCHLORAT	5.1	50	5-01
1503	NATRIUMPERMANGANAT	5.1	50	5-01
1505	NATRIUMPERSULFAT	5.1	50	5-03
2428	NATRIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG	5.1	50	5-31
2627	NITRITE, ANORGANISCHE, N.A.G.	5.1	50	5-01
2725	NICKELNITRAT	5.1	50	5-03
2726	NICKELNITRIT	5.1	50	5-03
3218	NITRATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.	5.1	50	5-31
3219	NITRITE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G.	5.1	50	5-31
3247	NATRIUMPEROXOBORAT, WASSERFREI	5.1	50	5-01
3377	NATRIUMPERBORAT-MONOHYDRAT	5.1	50	5-03
3378	NATRIUMCARBONAT-PEROXYHYDRAT	5.1	50	5-01
1259	NICKELTETRACARBONYL	6.1	663	6-31
1651	NAPHTHYLTHIOHARNSTOFF	6.1	60	6-06
1652	NAPHTHYLHARNSTOFF	6.1	60	6-03
1653	NICKELCYANID	6.1	60	6-03
1654	NICOTIN	6.1	60	6-03
1655	NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G.	6.1	60	6-03
1655	NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
1656	NICOTINHYDROCHLORID, FLÜSSIG oder NICOTINHYDROCHLORID, LÖSUNG	6.1	60	6-03
1657	NICOTINSALICYLAT	6.1	60	6-03
1658	NICOTINSULFAT, LÖSUNG	6.1	60	6-03
1659	NICOTINTARTRAT	6.1	60	6-03
1661	NITROANILINE (o-, m-, p-)	6.1	60	6-03
1662	NITROBENZEN	6.1	60	6-03
1663	NITROPHENOLE (o-, m-, p-)	6.1	60	6-03
1664	NITROTOLUENE, FLÜSSIG	6.1	60	6-03
1665	NITROXYLENE, FLÜSSIG	6.1	60	6-03
1685	NATRIUMARSENAT	6.1	60	6-03
1686	NATRIUMARSENIT, WÄSSERIGE LÖSUNG	6.1	60	6-03
1688	NATRIUMKAKODYLAT	6.1	60	6-03
1689	NATRIUMCYANID, FEST	6.1	66	6-26
1690	NATRIUMFLUORID, FEST	6.1	60	6-06
2027	NATRIUMARSENIT, FEST	6.1	60	6-06
2253	N,N-DIMETHYLANILIN	6.1	60	6-11
2272	N-ETHYLANILIN	6.1	60	6-11
2274	N-ETHYL-N-BENZYLANILIN	6.1	60	6-03
2294	N-METHYLANILIN	6.1	60	6-09
2306	NITROBENZOTRIFLUORIDE, FLÜSSIG	6.1	60	6-03
2307	3-NITRO-4-CHLORBENZOTRIFLUORID	6.1	60	6-03
2316	NATRIUMKUPFER(I)CYANID, FEST	6.1	66	6-26
2317	NATRIUMKUPFER(I)CYANID, LÖSUNG	6.1	66	6-26
2432	N,N-DIETHYLANILIN	6.1	60	6-09
2446	NITROCRESOLE, FEST	6.1	60	6-03
2473	NATRIUMARSANILAT	6.1	60	6-06
2482	n-PROPYLISOCYANAT	6.1	663	6-33
2485	n-BUTYLISOCYANAT	6.1	663	6-32
2567	NATRIUMPENTACHLORPHENOLAT	6.1	60	6-03
2629	NATRIUMFLUORACETAT	6.1	66	6-26
2659	NATRIUMCHLORACETAT	6.1	60	6-06
2660	NITROTOLUIDINE (MONO)	6.1	60	6-03
2674	NATRIUMFLUOROSILICAT	6.1	60	6-03
2690	N,n-BUTYLIMIDAZOL	6.1	60	6-03
2730	NITROANISOLE, FLÜSSIG	6.1	60	6-06
2732	NITROBROMBENZENE, FLÜSSIG	6.1	60	6-03
2738	N-BUTYLANILIN	6.1	60	6-06
2740	n-PROPYLCHLORFORMIAT	6.1	668	6-66
2743	n-BUTYLCHLORFORMIAT	6.1	638	6-18
2753	N-ETHYL-N-BENZYLTOLUIDINE, FLÜSSIG	6.1	60	6-03
2754	N-ETHYLTOLUIDINE	6.1	60	6-09
2863	NATRIUMAMMONIUMVANADAT	6.1	60	6-03
3144	NICOTINVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G.	6.1	60	6-03
3144	NICOTINVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3275	NITRILE, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	663	6-32
3275	NITRILE, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	6.1	63	6-16
3276	NITRILE, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.	6.1	60	6-03
3276	NITRILE, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3414	NATRIUMCYANID, LÖSUNG	6.1	60	6-03
3414	NATRIUMCYANID, LÖSUNG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3415	NATRIUMFLUORID, LÖSUNG	6.1	60	6-06
3431	NITROBENZOTRIFLUORIDE, FEST	6.1	60	6-03
3434	NITROCRESOLE, FLÜSSIG	6.1	60	6-03
3439	NITRILE, FEST, GIFTIG, N.A.G.	6.1	60	6-03
3439	NITRILE, FEST, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3444	NICOTINHYDROCHLORID, FEST	6.1	60	6-03
3445	NICOTINSULFAT, FEST	6.1	60	6-03
3446	NITROTOLUENE, FEST	6.1	60	6-03
3447	NITROXYLENE, FEST	6.1	60	6-03
3458	NITROANISOLE, FEST	6.1	60	6-06
3459	NITROBROMBENZENE, FEST	6.1	60	6-03
3460	N-ETHYL-N-BENZYLTOLUIDINE, FEST	6.1	60	6-03
1796	NITRIERSÄUREMISCHUNG, mit höchstens 50 % Salpetersäure	8	80	8-03
1796	NITRIERSÄUREMISCHUNG mit mehr als 50 % Salpetersäure - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	8	885	8-60
1799	NONYLTRICHLORSILAN	8	X80	8-42
1819	NATRIUMALUMINATLÖSUNG	8	80	8-03
1823	NATRIUMHYDROXID, FEST	8	80	8-04
1824	NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG	8	80	8-04
1825	NATRIUMMONOXID	8	80	8-04
1849	NATRIUMSULFID mit mindestens 30 % Kristallwasser	8	80	8-06
1907	NATRONKALK mit mehr als 4 % Natriumhydroxid	8	80	8-06
2262	N,N-DIMETHYLCARBAMOYLCHLORID	8	80	8-06
2264	N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN	8	83	8-16
2305	NITROBENZENSULFONSÄURE	8	80	8-06
2308	NITROSYLSCHWEFELSÄURE, FLÜSSIG	8	X80	8-62
2439	NATRIUMHYDROGENDIFLUORID	8	80	8-06
2685	N,N-DIETHYLETHYLENDIAMIN	8	83	8-13
2815	N-AMINOETHYLPIPERAZIN	8	86	8-26
2949	NATRIUMHYDROGENSULFID mit mindestens 25 % Kristallwasser	8	80	8-06
3320	NATRIUMBORHYDRID UND NATRIUMHYDROXID, LÖSUNG mit höchstens 12 Masse-% Natriumborhydrid und höchstens 40 Masse-% Natriumhydroxid	8	80	8-06
3456	NITROSYLSCHWEFELSÄURE, FEST	8	X80	8-62

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16