Stoffe, die mit v beginnen

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
0248	VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-02
0249	VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-03
1058	VERFLÜSSIGTE GASE, nicht entzündbar, überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Luft	2	20	2-52
1085	VINYLBROMID, STABILISIERT	2	239	2-44
1086	VINYLCHLORID, STABILISIERT	2	239	2-44
1087	VINYLMETHYLETHER, STABILISIERT	2	239	2-44
1860	VINYLFLUORID, STABILISIERT	2	239	2-44
1953	VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	2	263	2-13
1954	VERDICHTETES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	2	23	2-10
1955	VERDICHTETES GAS, GIFTIG, N.A.G.	2	26	2-20
1956	VERDICHTETES GAS, N.A.G.	2	20	2-04
3156	VERDICHTETES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.	2	25	2-27
3157	VERFLÜSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.	2	25	2-50
3160	VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	2	263	2-14
3161	VERFLÜSSIGTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	2	23	2-45
3162	VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G.	2	26	2-21
3163	VERFLÜSSIGTES GAS, N.A.G.	2	20	2-52
3303	VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.	2	265	2-36
3304	VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.	2	268	2-38
3305	VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.	2	263	2-28
3306	VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G.	2	265	2-30
3307	VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.	2	265	2-32
3308	VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.	2	268	2-33
3309	VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.	2	263	2-29
3310	VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G.	2	265	2-31
1301	VINYLACETAT, STABILISIERT	3	339	3-23
1302	VINYLETHYLETHER, STABILISIERT	3	339	3-23
1303	VINYLIDENCHLORID, STABILISIERT	3	339	3-45
1304	VINYLISOBUTYLETHER, STABILISIERT	3	339	3-23
1305	VINYLTRICHLORSILAN	3	X338	3-40
2058	VALERALDEHYD	3	33	3-11
2618	VINYLTOLUENE, STABILISIERT	3	39	3-36
2838	VINYLBUTYRAT, STABILISIERT	3	339	3-23
2589	VINYLCHLORACETAT	6.1	63	6-16
2862	VANADIUMPENTOXID, nicht geschmolzen	6.1	60	6-03
2931	VANADYLSULFAT	6.1	60	6-06
3073	VINYLPYRIDINE, STABILISIERT	6.1	638	6-51
3285	VANADIUMVERBINDUNG, N.A.G.	6.1	60	6-03
3285	VANADIUMVERBINDUNG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
2443	VANADIUMOXYTRICHLORID	8	80	8-43
2444	VANADIUMTETRACHLORID	8	X88	8-50
2475	VANADIUMTRICHLORID	8	80	8-06
2502	VALERYLCHLORID	8	83	8-59
3509	VERPACKUNGEN, AUSRANGIERT/WEGGEWORFEN, LEER, UNGEREINIGT	9	90	9-10

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16