Stoffe, die mit x beginnen

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
2036	XENON	2	20	2-52
2591	XENON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-49
1307	XYLENE	3	30	3-05
1307	XYLENE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
3342	XANTHATE	4.2	40	4-02
1701	XYLYLBROMID, FLÜSSIG	6.1	60	6-04
1711	XYLIDINE, FLÜSSIG	6.1	60	6-03
2261	XYLENOLE, FEST	6.1	60	6-03
3417	XYLYLBROMID, FEST	6.1	60	6-03
3430	XYLENOLE, FLÜSSIG	6.1	60	6-03
3452	XYLIDINE, FEST	6.1	60	6-03

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16