UN-Nummern 16xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 16 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1600	DINITROTOLUENE, GESCHMOLZEN	6.1	60	6-01
1601	DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G.	6.1	60	6-03
1601	DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
1602	FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.	6.1	60	6-03
1602	FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
1603	ETHYLBROMACETAT	6.1	63	6-14
1604	ETHYLENDIAMIN	8	83	8-13
1605	ETHYLENDIBROMID	6.1	66	6-26
1606	EISEN(III)ARSENAT	6.1	60	6-03
1607	EISEN(III)ARSENIT	6.1	60	6-03
1608	EISEN(II)ARSENAT	6.1	60	6-03
1611	HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT	6.1	60	6-03
1612	HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT UND VERDICHTETES GAS, GEMISCH	2	26	2-20
1613	CYANWASSERSTOFF, WÄSSERIGE LÖSUNG (CYANWASSERSTOFFSÄURE) mit höchstens 20 % Cyanwasserstoff	6.1	663	6-31
1616	BLEIACETAT	6.1	60	6-06
1617	BLEIARSENATE	6.1	60	6-06
1618	BLEIARSENITE	6.1	60	6-06
1620	BLEICYANID	6.1	60	6-06
1621	LONDON PURPLE	6.1	60	6-03
1622	MAGNESIUMARSENAT	6.1	60	6-06
1623	QUECKSILBER(II)ARSENAT	6.1	60	6-03
1624	QUECKSILBER(II)CHLORID	6.1	60	6-03
1625	QUECKSILBER(II)NITRAT	6.1	60	6-03
1626	KALIUMQUECKSILBER(II)CYANID	6.1	66	6-26
1627	QUECKSILBER(I)NITRAT	6.1	60	6-03
1629	QUECKSILBERACETAT	6.1	60	6-03
1630	QUECKSILBER(II)AMMONIUMCHLORID	6.1	60	6-03
1631	QUECKSILBER(II)BENZOAT	6.1	60	6-03
1634	QUECKSILBERBROMIDE	6.1	60	6-03
1636	QUECKSILBERCYANID	6.1	60	6-03
1637	QUECKSILBERGLUCONAT	6.1	60	6-03
1638	QUECKSILBERIODID	6.1	60	6-03
1639	QUECKSILBERNUCLEAT	6.1	60	6-03
1640	QUECKSILBEROLEAT	6.1	60	6-03
1641	QUECKSILBEROXID	6.1	60	6-03
1642	QUECKSILBEROXYCYANID, PHLEGMATISIERT	6.1	60	6-03
1643	KALIUMQUECKSILBER(II)IODID	6.1	60	6-03
1644	QUECKSILBERSALICYLAT	6.1	60	6-03
1645	QUECKSILBERSULFAT	6.1	60	6-03
1646	QUECKSILBERTHIOCYANAT	6.1	60	6-03
1647	METHYLBROMID UND ETHYLENDIBROMID, MISCHUNG, FLÜSSIG	6.1	66	6-26
1648	ACETONITRIL	3	33	3-09
1649	ANTIKLOPFMISCHUNG FÜR MOTORKRAFTSTOFF	6.1	66	6-25
1650	beta-NAPHTHYLAMIN, FEST	6.1	60	6-06
1651	NAPHTHYLTHIOHARNSTOFF	6.1	60	6-06
1652	NAPHTHYLHARNSTOFF	6.1	60	6-03
1653	NICKELCYANID	6.1	60	6-03
1654	NICOTIN	6.1	60	6-03
1655	NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G.	6.1	60	6-03
1655	NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
1656	NICOTINHYDROCHLORID, FLÜSSIG oder NICOTINHYDROCHLORID, LÖSUNG	6.1	60	6-03
1657	NICOTINSALICYLAT	6.1	60	6-03
1658	NICOTINSULFAT, LÖSUNG	6.1	60	6-03
1659	NICOTINTARTRAT	6.1	60	6-03
1661	NITROANILINE (o-, m-, p-)	6.1	60	6-03
1662	NITROBENZEN	6.1	60	6-03
1663	NITROPHENOLE (o-, m-, p-)	6.1	60	6-03
1664	NITROTOLUENE, FLÜSSIG	6.1	60	6-03
1665	NITROXYLENE, FLÜSSIG	6.1	60	6-03
1669	PENTACHLORETHAN	6.1	60	6-06
1670	PERCHLORMETHYLMERCAPTAN	6.1	66	6-27
1671	PHENOL, FEST	6.1	60	6-03
1672	PHENYLCARBYLAMINCHLORID	6.1	66	6-27
1673	PHENYLENDIAMINE (o-, m-, p-)	6.1	60	6-03
1674	PHENYLQUECKSILBER(II)ACETAT	6.1	60	6-03
1677	KALIUMARSENAT	6.1	60	6-03
1678	KALIUMARSENIT	6.1	60	6-03
1679	KALIUMKUPFER(I)CYANID	6.1	60	6-03
1680	KALIUMCYANID, FEST	6.1	66	6-26
1683	SILBERARSENIT	6.1	60	6-06
1684	SILBERCYANID	6.1	60	6-03
1685	NATRIUMARSENAT	6.1	60	6-03
1686	NATRIUMARSENIT, WÄSSERIGE LÖSUNG	6.1	60	6-03
1688	NATRIUMKAKODYLAT	6.1	60	6-03
1689	NATRIUMCYANID, FEST	6.1	66	6-26
1690	NATRIUMFLUORID, FEST	6.1	60	6-06
1691	STRONTIUMARSENIT	6.1	60	6-06
1692	STRYCHNIN oder STRYCHNINSALZE	6.1	66	6-26
1693	STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FLÜSSIG, N.A.G.	6.1	60	6-04
1693	STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FLÜSSIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-27
1694	BROMBENZYLCYANIDE, FLÜSSIG	6.1	66	6-27
1695	CHLORACETON, STABILISIERT	6.1	663	6-46
1697	CHLORACETOPHENON, FEST	6.1	60	6-06
1698	DIPHENYLAMINOCHLORARSIN	6.1	66	6-27
1699	DIPHENYLCHLORARSIN, FLÜSSIG	6.1	66	6-27

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16