UN-Nummern 24xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 24 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
2400	METHYLISOVALERAT	3	33	3-11
2401	PIPERIDIN	8	883	8-31
2402	PROPANTHIOLE	3	33	3-10
2403	ISOPROPENYLACETAT	3	33	3-11
2404	PROPIONITRIL	3	336	3-15
2405	ISOPROPYLBUTYRAT	3	30	3-05
2406	ISOPROPYLISOBUTYRAT	3	33	3-11
2409	ISOPROPYLPROPIONAT	3	33	3-11
2410	1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN	3	33	3-08
2411	BUTYRONITRIL	3	336	3-17
2412	TETRAHYDROTHIOPHEN	3	33	3-10
2413	TETRAPROPYLORTHOTITANAT	3	30	3-02
2414	THIOPHEN	3	33	3-10
2416	TRIMETHYLBORAT	3	33	3-11
2417	CARBONYLFLUORID	2	268	2-24
2419	BROMTRIFLUORETHYLEN	2	23	2-45
2420	HEXAFLUORACETON	2	268	2-33
2422	OCTAFLUORBUT-2-EN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1318)	2	20	2-52
2424	OCTAFLUORPROPAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 218)	2	20	2-52
2426	AMMONIUMNITRAT, FLÜSSIG, heiße konzentrierte Lösung mit einer Konzentration von mehr als 80 %, aber höchstens 93 %	5.1	59	5-30
2427	KALIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG	5.1	50	5-31
2428	NATRIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG	5.1	50	5-31
2429	CALCIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG	5.1	50	5-31
2430	ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G. (einschließlich C2-C12-Homologe)	8	80	8-06
2430	ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G. (einschließlich C2-C12-Homologe) - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	8	88	8-28
2431	ANISIDINE	6.1	60	6-06
2432	N,N-DIETHYLANILIN	6.1	60	6-09
2433	CHLORNITROTOLUENE, FLÜSSIG	6.1	60	6-03
2434	DIBENZYLDICHLORSILAN	8	X80	8-42
2435	ETHYLPHENYLDICHLORSILAN	8	X80	8-42
2436	THIOESSIGSÄURE	3	33	3-08
2437	METHYLPHENYLDICHLORSILAN	8	X80	8-42
2438	TRIMETHYLACETYLCHLORID	6.1	663	6-33
2439	NATRIUMHYDROGENDIFLUORID	8	80	8-06
2440	ZINNTETRACHLORID-PENTAHYDRAT	8	80	8-06
2442	TRICHLORACETYLCHLORID	8	X80	8-42
2443	VANADIUMOXYTRICHLORID	8	80	8-43
2444	VANADIUMTETRACHLORID	8	X88	8-50
2446	NITROCRESOLE, FEST	6.1	60	6-03
2447	PHOSPHOR, WEISS, GESCHMOLZEN	4.2	446	4-39
2448	SCHWEFEL, GESCHMOLZEN	4.1	44	4-38
2451	STICKSTOFFTRIFLUORID	2	25	2-54
2452	ETHYLACETYLEN, STABILISIERT	2	239	2-44
2453	ETHYLFLUORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 161)	2	23	2-45
2454	METHYLFLUORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 41)	2	23	2-45
2456	2-CHLORPROPEN	3	33	3-11
2457	2,3-DIMETHYLBUTAN	3	33	3-11
2458	HEXADIENE	3	33	3-11
2459	2-METHYLBUT-1-EN	3	33	3-11
2460	2-METHYLBUT-2-EN	3	33	3-11
2461	METHYLPENTADIENE	3	33	3-11
2464	BERYLLIUMNITRAT	5.1	56	5-23
2465	DICHLORISOCYANURSÄURE, TROCKEN oder DICHLORISOCYANURSÄURESALZE	5.1	50	5-24
2468	TRICHLORISOCYANURSÄURE, TROCKEN	5.1	50	5-24
2469	ZINKBROMAT	adr	50	5-03
2470	PHENYLACETONITRIL, FLÜSSIG	6.1	60	6-03
2471	OSMIUMTETROXID	6.1	66	6-26
2473	NATRIUMARSANILAT	6.1	60	6-06
2474	THIOPHOSGEN	6.1	66	6-26
2475	VANADIUMTRICHLORID	8	80	8-06
2477	METHYLISOTHIOCYANAT	6.1	663	6-33
2478	ISOCYANATE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. oder ISOCYANAT, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	336	3-17
2478	ISOCYANATE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. oder ISOCYANAT, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.	3	36	3-25
2480	METHYLISOCYANAT	6.1	663	6-33
2481	ETHYLISOCYANAT	6.1	663	6-33
2482	n-PROPYLISOCYANAT	6.1	663	6-33
2483	ISOPROPYLISOCYANAT	6.1	663	6-33
2484	tert-BUTYLISOCYANAT	6.1	663	6-33
2485	n-BUTYLISOCYANAT	6.1	663	6-32
2486	ISOBUTYLISOCYANAT	6.1	663	6-33
2487	PHENYLISOCYANAT	6.1	663	6-32
2488	CYCLOHEXYLISOCYANAT	6.1	663	6-32
2490	DICHLORISOPROPYLETHER	6.1	60	6-06
2491	ETHANOLAMIN oder ETHANOLAMIN, LÖSUNG	8	80	8-06
2493	HEXAMETHYLENIMIN	3	338	3-19
2495	IODPENTAFLUORID	5.1	568	5-22
2496	PROPIONSÄUREANHYDRID	8	80	8-09
2498	1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYD	3	30	3-05

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16