UN-Nummern 35xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 35 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
3500	CHEMIKALIE UNTER DRUCK, N.A.G	2	20	2-58
3501	CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZÜNDBAR, N.A.G	2	23	2-59
3502	CHEMIKALIE UNTER DRUCK, GIFTIG, N.A.G.	2	26	2-60
3503	CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ÄTZEND, N.A.G.	2	28	2-61
3504	CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.	2	263	2-62
3505	CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.	2	238	2-63
3509	VERPACKUNGEN, AUSRANGIERT/WEGGEWORFEN, LEER, UNGEREINIGT	9	90	9-10
3531	POLYMERISIERENDER STOFF, FEST, STABILISIERT, N.A.G.	4.1	40	4-42
3532	POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, STABILISIERT, N.A.G.	4.1	40	4-46
3533	POLYMERISIERENDER STOFF, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT, N.A.G.	4.1	40	4-42
3534	POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT, N.A.G.	4.1	40	4-46
3535	GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	6.1	64	6-22
3535	GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	6.1	664	6-62

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16